Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8033MS  Y

La station maîtresse à encastrer est conçue pour être utilisée avec le système d’interphone par paquet de TOA (système d’interphone compatible avec les réseaux IP) qui applique la technologie audio par paquet.
La station maîtresse est un système à 2 fils capable d’offrir un fonctionnement mains libres duplex automatique, sans utiliser de combinés, et d’appliquer l’annulation de l’écho. La station maîtresse possèdera 4 entrées de commande pour faciliter la sélection d’appel automatique, ce qui permet à l’utilisateur de passer des appels par simple contact, comme une pédale.
La station maîtresse offrira également les fonctionnalités suivantes : Appel vocal, Connexion automatique, Appel continu, Numérotation abrégée, Appel en attente, Transfert d’appel automatique, Radiomessagerie d’urgence, Surveillance du balayage, Conférence à trois et bien d’autres.
L’unité possèdera une protection contre la pénétration IP65 et résistera aux produits chimiques. La station maîtresse pourra être encastrée ou montée en surface à l’aide d’un boîtier arrière disponible en option.
Les dimensions seront 115 (L) × 254 (H) ×51 (P) mm pour un poids de 850 g, avec une finition de membrane frontale en film polyester remplaçable.
&nbsp;
Suppléments en option : boîtier arrière YC-841 fabriqué par TOA Corporation.