Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8033MS  Y

Het inbouwhoofdtoestel is ontworpen voor gebruik met het pakketintercomsysteem van TOA (IP-netwerkcomsysteem) dat gebruik maakt van de pakketaudiotechnologie.
Het hoofdstation is een 2-draads systeem en moet in staat zijn tot automatische duplex handenvrije bediening zonder het gebruik van handsets en moet gebruik maken van echo-onderdrukking. Het hoofdintercomtoestel moet vier stuuringangen hebben om de automatische oproepselectie te vergemakkelijken, zodat de gebruiker via een contact, zoals een voetschakelaar, kan bellen.
Het hoofdstation moet ook de volgende functies uitvoeren: Spraakoproepen, automatische verbinding, doorlopende oproep, één druk op de knop, gesprek in de wacht, automatisch doorschakelen, noodoproepoproep, scanbewaking, driepartijenvergadering en nog veel meer.
De eenheid moet een IP65-bescherming tegen binnendringing hebben en moet bestand zijn tegen chemicaliën. Het hoofdstation moet verzonken of aan de oppervlakte gemonteerd kunnen worden met behulp van een optionele achterbak.
De afmetingen zijn 115 (B) × 254 (H) × 51 (D) mm (4,53” x 10” x 2,01”), met een gewicht van 850 g (1,87 lb.) en afgewerkt met een vervangbaar frontmembraan van polyesterfolie.
&nbsp;
Optionele extra's: YC-841 back box geproduceerd door TOA Corporation.