Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8033MS  Y

Мастер-станция со скрытым монтажом предназначена для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), использующей технологию пакетной передачи звука.
Мастер-станция представляет собой двухпроводную систему, должна быть способна работать в режиме автоматической двусторонней громкой связи без использования трубок и должна использовать функцию эхоподавления. Мастер-станция должна иметь 4 управляющих входа для облегчения автоматического выбора вызова, позволяя пользователю совершать вызовы через контакт, например, ножной переключатель.
Мастер-станция должна также выполнять следующие функции: Голосовой вызов, автоматическое соединение, непрерывный вызов, одно касание, удержание вызова, автоматическая переадресация вызова, экстренный вызов, мониторинг сканирования, трехсторонняя конференция и многое другое.
Устройство должно иметь степень защиты IP65 и быть устойчивым к воздействию химикатов. Мастер-станцию можно монтировать заподлицо или на поверхность с помощью тыловой коробки, приобретаемой отдельно.
Размер должен составлять 115 (Ш) × 254 (В) × 51 (Г) мм (4,53 x 10 x 2,01) весом 850 г (1,87 фунтов); отделка - сменной полиэфирной пленочной передней мембраной.
&nbsp;
Дополнительные опции: Тыловая коробка YC-841 производства корпорации TOA.