Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8050DS

Digitale 2-Draht-Türsprechstelle zur Anbindung an eine IP-Zentrale – N-8000/N-8010EX. Gespräche in HD-Voice-Qualität in Vollduplex. Freisprechfunktion mit Echokompensation, Wandein-/-aufbau, 1 Ruftaste, Steuerausgang (z. B. zum Türöffnen), Staub- und Wasserschutz: IP-54  Die Türsprechstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.  Spannungsversorgung: Erfolgt über die IP-Zentrale Sprechmethode: Freisprechen, Vollduplex Freisprechen: Elektretmikrofon, Lautsprecher 0,6W, Abtastfrequenz: 16 kHz, 8 kHz bei 16 Bit Quantisierung. Anschlussleitung: max. 2.900 m Steuerausgang: Open Collector Ausgang Sprach-Übertragungsbereich: 300 – 7.000 Hz Schutzgrad: IP-54 Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C Leitungsanschluss: RJ-11, Adernpaar, unpolarisiert  Aufstellung: Wand  Maße (B x H x T): 115 x 162 x 52 mm Gewicht: 680 g Optional: Wandaufbau-Box, Wandeinbau-Box  Fabrikat: TOA Typ: N-8050DS