Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8050DS

Entrée/interphone de porte de bâtiment avec haut-parleur à annulation d’écho, montage mural, 1 bouton d’appel, sortie de commande (par ex. ouverture de la porte), protection contre la poussière et l’eau : IP54, plage de température de fonctionnement étendue