Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8050DS

Ingangs-/gebouwdeurintercom met speakerphone met echo-onderdrukking, wandmontage, 1 oproeptoets, besturingsuitgang (bijv. de deur open), stof- en waterbescherming: IP54, uitgebreid werktemperaturenbereik