Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8050DS

Входная дверная домофонная панель с эхоподавлением, настенная установка, 1 кнопка вызова, выход управления (например, открытая дверь), защита от пыли и воды: IP54, расширенный диапазон рабочих температур