Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8050SB

Die Freisprecheinrichtung der Nebenstelle ist für die Verwendung mit der TOA-Paketsprechanlage (P-netzwerkkompatibles Sprechstellen-System) konzipiert, die die Paket-Audiotechnologie nutzt.
Die Freisprecheinrichtung der Nebenstelle ermöglicht es dem Benutzer, die Einheit in ein kundenspezifisches Gehäuse seiner Wahl zu montieren und wird komplett mit einem 3,5 cm (1,38) Konuslautsprecher und einem omnidirektionalen Elektret-Kondensatormikrofon geliefert, das einen automatischen Duplex-Freisprechbetrieb ermöglicht. Sie sollte über einen Kontaktausgang zur Fernsteuerung eines elektronisches Türschloss verfügen. Der Bedienfeldabschnitt ist separat vorzubereiten. Die Schalttafeleinheit der Nebenstelle ist ein 2-Draht-System mit einer Übertragungsreichweite von bis zu 1500 Metern und sollte in der Lage sein, eine automatische Duplex-Freisprecheinrichtung ohne Verwendung von Handgeräten zu betreiben.
Der Stromverbrauch sollte 48 V DC betragen, der von der Sprechanlage geliefert wird. Die Abmessungen der Schalttafel sollten 67 (B) × 128,3 (H) × 26 (T) mm betragen und 100 g wiegen