Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8050SB

La unidad de tarjeta de subestación manos libres está diseñada para su uso con el sistema de intercomunicación de paquetes de TOA (sistema de intercomunicación compatible con la red IP) que emplea la tecnología de audio por paquetes.
La unidad de subestación de manos libres permite al usuario montar la unidad en una carcasa personalizada de su elección y se completa con un altavoz de tipo cono de 3,5 cm (1,38") y un micrófono de condensador de electreto omnidireccional que permite el funcionamiento automático de manos libres dúplex. Dispondrá de una salida de contacto para controlar a distancia una cerradura electrónica de puerta. La sección del panel debe prepararse por separado. La unidad de tarjeta de la subestación es un sistema de 2 hilos con un alcance de transmisión de hasta 1500 metros y deberá ser capaz de funcionar automáticamente en modo manos libres dúplex sin el uso de auriculares y deberá emplear la cancelación de eco.
Los requisitos de alimentación serán de 48 V DC suministrados por la central. Las dimensiones del tablero de la subestación serán 67 (ancho) × 128,3 (alto) × 26 (profundidad) mm (2,64" x 5,05" x 1,02") con un peso de 100 g (0,22 lb.)