Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8050SB

La carte de poste mains libres est conçue pour être utilisée avec le système d’interphonie par paquets de TOA (système d’interphonie compatible réseau IP) qui utilise la technologie audio par paquets.
L’unité de carte de sous-station mains libres permet à l’utilisateur de monter l’unité dans un boîtier personnalisé de son choix et doit être équipée d’un haut-parleur conique de 3,5 cm (1,38) et d’un microphone à condensateur électret omnidirectionnel permettant un fonctionnement mains libres duplex automatique. Il doit être équipé d’une sortie à contact pour commander à distance une serrure électronique de porte. La section des panneaux doit être préparée séparément. L’unité de la carte de poste est un système à 2 fils avec une portée de transmission allant jusqu’à 1500 mètres et doit pouvoir fonctionner en mode mains libres duplex automatique sans l’utilisation de combinés et doit utiliser l’annulation d’écho.
La tension d’alimentation doit être de 48 V DC fournie par le central. Les dimensions de la carte de sous-station doivent être 67 (L) × 128,3 (H) × 26 (P) mm (2,64 x 5,05 x 1,02) pesant 100 g (0,22 lb)