Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8050SB

Het handsfree substation is ontworpen voor gebruik met TOA's packet intercomsysteem (IP-netwerkcompatibel intercomsysteem) dat gebruik maakt van de packet-audiotechnologie.
Het handsfree-besturingsprintplaatje biedt de gebruiker de mogelijkheid het apparaat in een aangepaste behuizing naar keuze te monteren en wordt geleverd met een 3,5 cm (1,38) conusluidspreker en een omni-directionele electretcondensatormicrofoon voor automatische duplex-handsfree-bediening. Het moet een contactuitgang hebben om een elektronisch deurslot op afstand te bedienen. Het paneelgedeelte wordt afzonderlijk voorbereid. Het onderstation is een 2-draads systeem met een zendbereik tot 1500 meter en moet in staat zijn om automatisch duplex handsfree te werken zonder het gebruik van handsets en moet gebruik maken van echo-onderdrukking.
Het benodigde vermogen moet 48 V DC zijn dat door de uitwisseling wordt geleverd. De afmetingen van het onderstationbord zijn 67 (B) × 128,3 (H) × 26 (D) mm (2,64 x 5,05 x 1,02) en wegen 100 g (0,22 lb.)