Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8050SB

Блок платы подстанции гарнитуры для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), использующей технологию пакетной передачи звука.
Панель подстанции громкой связи позволяет пользователю установить устройство в специальный корпус по своему выбору и должна поставляться в комплекте с 3,5 см (1,38) конусным динамиком и всенаправленным электретно-конденсаторным микрофоном, обеспечивающим автоматическую дуплексную работу в режиме громкой связи. Он должен иметь контактный выход для дистанционного управления электронным замком двери. Секция панели должна быть подготовлена отдельно. Блок подстанции представляет собой 2-проводную систему с дальностью передачи до 1500 метров, должен быть способен к автоматической двусторонней громкой связи без использования трубок и должен быть оснащен функцией эхоподавления.
Требования к питанию должны составлять 48 В постоянного тока, с подачей от подстанции. Размеры платы подстанции должны составлять 67 (Ш) × 128,3 (В) × 26 (Г) мм (2,64 x 5,05 x 1,02), вес 100 г (0,22 фунтов)