Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8065MS  Q-TEE

Digitale 2-Draht-Industrie-Wand-Hauptsprechstelle zur Anbindung an eine IP-Zentrale – N-8000EX/N-8010EX. Gespräche in HD-Voice-Qualität in Vollduplex. Freisprech-Funktion, Echokompensation. Metallgehäuse inklusive Metall-10er-Tastatur. IP-65 geschützt, 4 Steuereingänge für automatische Rufwahl (z. B. Anschluss Fuß-Taster), 10 Wahltasten, 4 davon programmierbare Direktwahltasten, Sprech-Vorrangtaste, Löschtaste, Ruftaste (für Durchsagen an bis zu 192 Zonen), Antwort-Taste (Durchsage-Rückmeldung), Halte-Taste, Transfer-Taste (manuelle Rufweiterleitung), Wahlwiederholung.  Funktions-Aufruftaste für Aktivierung Steuerausgang, Rufweiterleitung, Abwesenheits-Weiterleitung, zeitabhängige Rufweiterleitung, Besetzt-Weiterleitung, Hintergrundmusikwahl, Zeitzeichen-Schema, Status-LED.  Die Industrie-Wand-Hauptsprechstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.  Spannungsversorgung: erfolgt über die IP-Zentrale Sprechmethode: Freisprechen Vollduplex Sprach-Übertragungsbereich: 300 – 7.000 Hz Freisprechen: Elektretmikrofon, Lautsprecher 0,6W, Externer Steuereingang: 4x Steuereingang Anschlussleitung: max. 2.900 m  Leitungsanschluss: RJ-11, 2 Adernpaare, unpolarisiert  Schutzgrad: IP-65 Aufstellung: Wandaufbau Ausführung Abtastfrequenz: 16 kHz, 8 kHz bei 16 Bit Quantisierung. Maße (B x H x T): 160 x 360 x 91 mm Gewicht: 3,75 kg Zubehör: RJ-11 Anschluss-Kabel    Fabrikat: TOA Typ: N-8065MS