Product program / System Component / Interface

N-8400RS  CE

Интерфейс подстанций предназначен для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), которая использует технологию пакетной передачи звука и может быть подключена к существующей локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN).
Сеть должна быть доступна с помощью соединения RJ45 через коммутационный концентратор. Сетевой интерфейс должен быть совместим с I/F 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое согласование) Auto MDI/MDI-X (автоматическое согласование). Сетевой протокол TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.
Интерфейсный блок подстанции должен иметь 16 контактов со съемными разъемами в задней части блока для подключения до 16 подстанций с помощью 2 наборов кабелей с витой парой.
Подключение устройства к локальной сети через разъем RJ45 позволяет устройству интерфейса подстанции принимать пейджинговые вызовы и совершать вызовы как на главную станцию, подключенную к IP-обменнику, так и на главную станцию IP с двумя путями передачи речи.
С помощью LAN-соединения можно получить до 192 модулей интерфейса и IP-переговорных устройств (смешанных).
Блок интерфейса подстанции должен иметь на передней панели индикаторы: при подключении к сети индикатор LNK/ACT горит зеленым цветом, а во время передачи или приема данных – мигает. СТАТУС непрерывно горит красным цветом, когда данные записываются на внутренний носитель информации. ПИТАНИЕ горит зеленым цветом при подаче питания на устройство. На передней панели должна быть кнопка RESET для повторной активации устройства.
Интерфейсный блок подстанции должен включать специальное программное обеспечение, позволяющее осуществлять централизованное управление, проверку журналов и обслуживание системы с персонального компьютера. Надзор за линией может также осуществляться с помощью персонального компьютера и интернет-браузера.
Требуемая мощность должна составлять 220-240 В переменного тока.
Устройство должно использовать только одно пространство стойки EIA, а его размеры должны составлять 420 (Ш) × 44,3 (В) × 325,5 (Г) мм (16,54 × 1,74 × 12,81 дюймов). Вес должен составлять 4 кг (8,82 фунта), а отделка должна представлять собой предварительно покрытую стальную пластину черного цвета. В качестве альтернативы устройство может монтироваться на стене.
Дополнительные опции: Настенный кронштейн YC-850 производства корпорации TOA.