Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8410MS  Y

La estación maestra analógica estándar está diseñada para su uso con el sistema de intercomunicación por paquetes N-8400RS de TOA (fabricado por TOA Corporation) (sistema de intercomunicación compatible con la red IP) que emplea la tecnología de audio por paquetes.
La estación maestra es un sistema de 4 hilos y deberá ser capaz de funcionar con las manos libres a través de un botón PTT (pulsar para hablar) en una transmisión semidúplex a través de su micrófono y altavoz incorporado con su propio control de volumen de 3 pasos. También dispondrá de su propio teléfono con control de volumen rotativo independiente para garantizar la privacidad mediante la transmisión a doble cara. La estación principal llamará y llamará a las demás estaciones o subestaciones principales conectadas a la misma unidad de interfaz de subestación N-8400RS.
La estación principal también realizará las siguientes funciones: Llamadas de voz, Conexión automática, Llamada continua, Marcación con una sola pulsación, Retención de llamadas, Desvío automático de llamadas, Búsqueda de emergencia, Monitoreo de escaneado, Conferencia tripartita y muchos más.
La estación maestra puede ser montada en el escritorio o en la pared usando un soporte opcional.
Las dimensiones de la estación principal serán de 148 (ancho) × 208 (alto) × 70,5 (profundidad) mm (5,83" x 8,19" x 2,78"). El peso será de 720 g (1,59 lb) y tanto el cuerpo como el auricular estarán acabados en resina ABS de color gris claro.
Accesorios opcionales: Soporte de montaje en pared YC-280 fabricado por TOA Corporation.