Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8410MS  Y

La station maîtresse analogique standard est conçue pour être utilisée avec le système d’interphone par paquet N-8400RS de TOA (fabriqué par TOA Corporation) (système d’interphone compatible avec les réseaux IP) qui applique la technologie audio par paquet.
La station maîtresse est un système à 4 fils capable d’offrir un fonctionnement mains libres via un bouton PTT (appuyer pour parler) en transmission semi-duplex via son microphone et son haut-parleur intégrés, avec son propre contrôle du volume à 3 paliers. Elle possèdera son propre combiné à contrôle du volume rotatif indépendant pour plus de confidentialité lors de la transmission en duplex intégral. La station maîtresse appellera et enverra un radiomessage aux autres stations maîtresses ou sous-stations connectées à la même unité d’interface de sous-station N-8400RS.
La station maîtresse offrira également les fonctionnalités suivantes : Appel vocal, Connexion automatique, Appel continu, Numérotation abrégée, Appel en attente, Transfert d’appel automatique, Radiomessagerie d’urgence, Surveillance du balayage, Conférence à trois et bien d’autres.
La station maîtresse peut être posée sur un bureau ou fixée au mur à l’aide d’un support disponible en option.
Les dimensions de la station maîtresse seront 148 (L) x 208 (H) x 70,5 (P) mm. Le poids sera de 720 g et la finition du corps et du combiné prendra la forme d’une résine ABS gris clair.
Suppléments en option : support de montage mural YC-280 fabriqué par TOA Corporation.