Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8410MS  Y

Аналоговая стандартная ведущая станция предназначена для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA N-8400RS (производства корпорации TOA) (совместимой с IP-сетями), использующей пакетную аудиотехнологию.
Ведущая станция представляет собой 4-проводную систему и должна быть способна работать в режиме громкой связи с помощью кнопки PTT (нажмите для разговора) в полудуплексной передаче через встроенный микрофон и громкоговоритель с собственным 3-ступенчатым регулятором громкости. Она также должна иметь свой собственный телефон с независимым поворотным регулятором громкости для уединения с использованием полнодуплексной передачи. Ведущая станция должна вызывать и вызывать другие мастер-станции или подстанции, подключенные к тому же модулю интерфейса подстанции N-8400RS.
Мастер-станция должна также выполнять следующие функции: Голосовой вызов, автоматическое соединение, непрерывный вызов, одно касание, удержание вызова, автоматическая переадресация вызова, экстренный вызов, мониторинг сканирования, трехсторонняя конференция и многое другое.
Ведущая станция IP может монтироваться на столе или на стене с помощью дополнительного настенного монтажного кронштейна.
Размеры мастер-станции должны составлять 148 (Ш) × 208 (В) × 70,5 (Г) мм (5,83 x 8,19 x 2,78). Вес должен составлять 720 г (1,59 фунта), корпус и гарнитуры должны быть изготовлены из АБС-пластика светло-серого цвета.
Дополнительные опции: настенный кронштейн YC-280 производства корпорации TOA.