Product program / Network Audio / IP Station

N-8600MS  Y

IP-Hauptsprechstelle, multifunktionell, mit IP-Netzwerkinterface, PoE-fähig, zum dezentralen Systemaufbau über Ethernet.  Autarke IP-Sprechstelle mit integriertem DSP, keine Vermittlungseinheit und/oder Server notwendig. Gespräche in HD-Voice-Qualität in Vollduplex. Interner Audiospeicher zur Übertragung an eine Zone oder als Sammelruf. Hörer- und Freisprech-Funktion, Echokompensation, beleuchtete LCD-Anzeige, 8 frei programmierbare Kurzwahltasten mit Beschriftung, Headset-Anschluss, externer Lautsprecheranschluss (8 Ohm), Menü-Funktionen. 10 Wahltasten, 4 programmierbare Direktwahltasten, 2 Funktions-Pfeiltasten, Sprech-Vorrangtaste, Löschtaste, Ruftaste (für Durchsagen an bis zu 192 Zonen), Antwort-Taste (Durchsage-Rückmeldung), Halte-Taste, Transfer-Taste (manuelle Rufweiterleitung), Wahlwiederholung.  Funktions-Aufruftaste für Aktivierung Steuerausgang, Rufweiterleitung, Abwesenheits-Weiterleitung, zeitabhängige Rufweiterleitung, Besetzt-Weiterleitung, Hintergrundmusikwahl, Zeitzeichen-Schema, Audio-Trigger Einstellungen . Menü-Funktion: Programmierung der Direktwahltasten (20-stellig), Update-Funktion des Betriebsprotokolls (Log File), Änderung der IP-Adresse, Subnetzmaske und Default Gateway mit Kennwort Schutz, Einstellung der System-Uhr, Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers und der Empfindlichkeit des Mikrofons, Reset-Funktion.  Die IP-Hauptsprechstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.   Spannungsversorgung: Power over Ethernet, IEEE802.3af, 12V DC, optionaler AC Adapter Leistungsaufnahme: PoE (48V DC): 3W, AC Adapter (12V DC): 2,5W Sprechmethode: Freisprechen oder mit Hörer, vollduplex Sprach-Übertragungsbereich: 300 – 7.000 Hz Freisprechen: Elektretmikrofon, Lautsprecher 0,5W, Anzeige: LCD: 16 Zeichen x 2 Zeilen Leitungsanschluss: RJ-45, CAT5 UTP  Headset-Anschluss: 2x ø 3,5 mm Miniklinke Anschluss ext. Lautsprecher: 0,5W, 8 Ohm, Steckklemme Netzwerkinterface: 10BASE-T/100BASE-TX (autom. Umschaltung), RJ-45 Netzwerkprotokoll: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP Audiopaket-Übertragung: Unicast, Multicast Abtastfrequenz: 16 kHz, 8 kHz bei 16 Bit Quantisierung. Aufstellung: Tisch, Wand (mit optionaler Halterung) Ausführung: Gehäuse, Hörer: ABS, grau Maße (B x H x T): 148 x 208 x 70,5 mm (ohne Hörerschnur) Gewicht: 770 g Zubehör: CD-ROM: Systemsoftware für Windows-, -®XP, -®Vista, -®7 Optional  Wandhalter YC-280, Stromadapter: AD-1210P   Fabrikat: TOA Typ: N-8600MS