Product program / Network Audio / IP Station

N-8600MS  Y

<div>La unidad de estación maestra IP está diseñada para su uso con el sistema de intercomunicación de paquetes de TOA (sistema de intercomunicación compatible con la red IP) que emplea la tecnología de audio por paquetes y puede conectarse a una red de área local (LAN) o a una red de área extendida (WAN) existente.</div><div>La red debe ser posible utilizando una conexión RJ45 a través de un hub de conmutación. La conexión de la estación a un concentrador de conmutación con funcionalidad PoE elimina la necesidad de un adaptador de CA. La interfaz de red será I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Negociación Automática) Auto MDI/MDI-X compatible con el Protocolo de Red TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.</div><div>La estación maestra IP deberá poder conectarse a redes de fibra óptica sin restricciones en cuanto a la distancia de funcionamiento y deberá poder emitir hasta 8 destinos de radiobúsqueda utilizando la transmisión unicast y hasta 191 en multidifusión.</div><div>Al conectar la unidad de la estación maestra IP a una LAN a través de su conector RJ45 deberá permitir la transmisión de conversaciones y llamadas de paginación entre estaciones IP. Se puede programar un mensaje de emergencia en la estación maestra IP y transmitirlo a una zona preprogramada con la operación de la tecla o la entrada de control externo. La estación maestra IP empleará la cancelación de eco y permitirá el funcionamiento a dos manos libres sin necesidad de levantar el auricular.</div><div>La estación maestra IP deberá ser capaz de iniciar una página de todas las llamadas a todas las demás estaciones simultáneamente a todos los grupos de buscapersonas programados dentro del sistema. Deberá ser posible eliminar las estaciones, mediante programación, de la recepción de todas las llamadas y restringir que cualquier estación inicie una llamada única. La estación principal deberá permitir hasta 8 fuentes de BGM.</div><div>
</div><div>La estación principal también realizará las siguientes funciones: Llamadas de voz, Conexión automática, Llamada continua, Marcación con una sola pulsación, Retención de llamadas, Desvío automático de llamadas, Búsqueda de emergencia, Monitoreo de escaneo, Conferencia tripartita y muchos más.</div><div>
</div><div>La estación maestra multifuncional IP tendrá una pantalla LCD de información de 16 caracteres alfanuméricos y 2 líneas. Pantalla LCD y un terminal de auriculares más un terminal de altavoz externo que emplea circuitos que evitan la retroalimentación acústica o el eco generado cuando la salida de voz del altavoz interno entra en el micrófono La estación IP Master incluirá un software dedicado que permitirá el control centralizado y la verificación de registros y el mantenimiento del sistema desde un ordenador personal. La supervisión de la línea también se puede realizar utilizando un ordenador personal y un navegador de Internet.</div><div>La estación maestra IP puede ser montada en un escritorio o en una pared utilizando un soporte de montaje en pared opcional.</div><div>Las dimensiones de la estación maestra IP serán de 148 (ancho) × 208 (alto) × 69,7 (profundidad) mm (5,83" x 8,19" x 2,74"). El peso será de 770 g (1,7 lb.) y tanto el cuerpo como el auricular estarán acabados en resina ABS gris claro.</div><div>
</div><div>Accesorios opcionales: Soporte de pared YC-280. Adaptador de CA AD-1210P, AD-1215P fabricado por TOA Corporation.</div>