Product program / Network Audio / IP Station

N-8600MS  Y

L’unité de station maîtresse IP est conçue pour être utilisée avec le système d’interphone par paquet de TOA (système d’interphone compatible avec les réseaux IP) qui applique la technologie audio par paquet et peut être connectée à un réseau local (LAN) ou étendu (WAN) existant.Le réseau sera rendu possible via le branchement RJ-45 d’un concentrateur de commutation. Le fait de connecter la station à un concentrateur à fonctionnalité PoE élimine toute nécessité d’installer un adaptateur CA. L’interface réseau sera I/F 10BASE-T/100BASE-TX (négociation automatique) Auto MDI/MDI-X compatible avec les protocoles réseau TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP et IGMP.La station maîtresse IP pourra se connecter aux réseaux à fibre optique sans restriction en termes de distance de fonctionnement et pourra assurer la diffusion sur 8 destinations de radiomessagerie via une transmission par monodiffusion et sur 191 destinations en multidiffusion.En connectant l’unité de station maîtresse IP à un réseau LAN via son connecteur R-J45, il sera possible de diffuser des appels de conversation et de radiomessagerie entre les stations IP. Un message d’urgence peut être programmé dans la station maîtresse IP et diffusé dans une zone pré-programmée en actionnant une touche ou via l’entrée de commande externe. La station maîtresse IP éliminera l’écho et permettra un fonctionnement en duplex mains libres sans avoir à décrocher le combiné.La station maîtresse IP permettra de lancer un radiomessage tout appel à toutes les autres stations simultanément, et ce dans tous les groupes de radiomessagerie programmés dans le système. Il sera possible de supprimer des stations par le biais de la programmation, de recevoir un tout appel et d’empêcher une station de passer un tout appel. La station maîtresse acceptera jusqu’à 8 sources de musique d’ambiance.
La station maîtresse offrira également les fonctionnalités suivantes : Appel vocal, Connexion automatique, Appel continu, Numérotation abrégée, Appel en attente, Transfert d’appel automatique, Radiomessagerie d’urgence, Surveillance du balayage, Conférence à trois et bien d’autres.
La station maîtresse IP multifonction possèdera un écran LCD de 2 lignes et 16 caractères alphanumériques. Écran LCD et prise casque plus une prise pour un haut-parleur externe intégré au circuit afin d’empêcher l’effet Larsen ou l’écho généré lorsque la sortie vocale du haut-parleur interne pénètre dans le microphone. La station maîtresse IP intègrera un logiciel dédié qui permettra la commande centralisée, la vérification du journal et la maintenance du système depuis un ordinateur personnel. La supervision de la ligne peut également être effectuée à l’aide d’un ordinateur personnel et d’un navigateur Web.La station maîtresse IP peut être posée sur un bureau ou fixée au mur à l’aide d’un support de montage mural disponible en option.Les dimensions de la station maîtresse IP seront 148 (L) x 208 (H) x 69,7 (P) mm. Le poids sera de 770 g et la finition du corps et du combiné prendra la forme d’une résine ABS gris clair.
Suppléments en option : support de montage mural YC-280 Adaptateur CA AD-1210P, AD-1215P fabriqué par TOA Corporation.