Product program / Network Audio / IP Station

N-8610RM

IP-Leitstand-Sprechstelle (Auftischgehäuse) mit IP-Netzwerkinterface, PoE-fähig, zum dezentralen Systemaufbau über Ethernet.  Autarke IP-Sprechstelle mit integriertem DSP, keine Vermittlungseinheit und/oder Server notwendig. Audioübertragung in HD-Voice-Qualität. Die Sprechstelle dient zur systeminternen Kommunikation, Durchsagen tätigen / empfangen, Empfang von Hintergrundmusik; als IP-Durchsage-Sprechstelle für ELA-Sprachalarm-Systeme über optionale Schnittstelle. Sprechstelle mit Schwanenhals-Elektretmikrofon (unidirektionale Charakteristik) sowie eingebautem Lautsprecher. 14 frei programmierbare Funktionstasten inklusive LED-Status-Anzeige. Eine Taste ist mit roter Schutzabdeckung ausgestattet.  Funktionstasten sind erweiterbar bis auf 54 Funktionstasten durch optionale Erweiterung RM-210 (à 10 Tasten). Den Tasten können folgende Funktionen zugewiesen werden: Direktruf, Gruppendurchsage, Sammeldurchsage, Kontaktsteuerung, Ansteuern von Schnittstellen zu externen Systemen, zudem jede Funktionalität einer N-8000 Volltatstatur. Ein interner Textspeicher zum freien Aufspielen und Übertragung an eine Zone oder als Sammelruf. Anzeigeeinheiten für: Netz, Status, Wahl, Durchsage, Mikrofon. Über das Modul SX-200IP kann die IP-Leitstandsprechstelle in das SX-2000 System eingebunden werden und dient als IP-Systemsprechstelle.  Die IP-Leitstand-Sprechstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.   Spannungsversorgung: Power over Ethernet, IEEE802.3af, 12V DC, optionaler AC Adapter Leistungsaufnahme: PoE (48V DC): 5,2W, 7,2W bei Verwendung mit 4x RM210; AC Adapter (12V DC): 4W, 8,5W bei Verwendung mit 4x RM-210 Sprechmethode: Freisprechen  Sprach-Übertragungsbereich: 300 – 7.000 Hz Mikrofon: Elektretmikrofon (Schwanenhals)  Lautsprecher: 2,6“, 0,3W, 8 Ohm Bedienung: 14x Funktionstasten, inklusive 1x geschützten Funktionstaste Leitungsanschluss: RJ-45, CAT5 UTP  Netzwerkinterface: 10BASE-T/100BASE-TX (autom. Umschaltung), RJ-45 Netzwerkprotokoll: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP Audiopaket-Übertragung: Unicast, Multicast Abtastfrequenz: 16 kHz, 8 kHz bei 16 Bit Quantisierung. Aufstellung: Tisch, Wand (mit optionaler Halterung) Ausführung: ABS Gehäuse, grau Maße (B x H x T): 190 x 76,5 x 215 mm (ohne Schwanenhalsmikrofon) Gewicht: 700 g Zubehör: CD-ROM: Systemsoftware für Windows-, -®XP, -®Vista, -®7 Optional Wandhalter WB-RM200, Stromadapter: AD-1210P, Sprechstellenerweiterung: RM-210   Fabrikat: TOA Typ: N-8610RM