Product program / Network Audio / IP Station

N-8610RM

Micrófono remoto IP que emplea tecnología de audio por paquetes.
Salida de voz de alta calidad a estaciones de intercomunicación conectadas a la central de intercomunicación IP o a la Unidad de Interfaz Múltiple y a otras La unidad se logrará simplemente conectando el micrófono remoto a una red LAN o WAN. El Micrófono Remoto IP deberá contar con un rango completo de capacidad de operación del micrófono remoto, y estará equipado con 14 teclas de función, incluyendo una debajo de una cubierta, cada una con su propio indicador. Las funciones se asignarán individualmente a estas teclas. El número de teclas de función e indicadores se incrementará hasta 40 en bloques de 10 con la adición de hasta 4 unidades de extensión RM-210. La alimentación del micrófono se realizará a través de un concentrador de conmutación compatible con PoE, lo que elimina la necesidad del adaptador de CA opcional dedicado. Se montará en la pared con el uso adicional del soporte de montaje en pared opcional.