Product program / Network Audio / IP Station

N-8610RM

IP-afstandsmicrofoon die gebruik maakt van packet-audiotechnologie.
Hoogwaardige spraakuitvoer naar intercomtoestellen die zijn aangesloten op de IP-intercomcentrale of multi-interface-unit en op andere intercomtoestellen De unit wordt bereikt door eenvoudigweg de externe microfoon aan te sluiten op een LAN- of WAN-netwerk. De IP-afstandsmicrofoon moet beschikken over een volledige reeks afstandsmicrofoons en uitgerust zijn met 14 functietoetsen, waaronder één onder een deksel, elk met een eigen indicator. De functies moeten individueel aan deze toetsen worden toegewezen. Het aantal functietoetsen en indicatoren moet worden verhoogd tot 40 in blokken van 10 met de toevoeging van 4 RM-210 uitbreidingseenheden. De microhone wordt van stroom voorzien door middel van een PoE-compatibele schakelende hub, waardoor de speciale optionele wisselstroomadapter niet langer nodig is. Deze wordt aan de muur bevestigd met het extra gebruik van de optionele wandmontagebeugel.