Product program / Network Audio / IP Station

N-8610RM

Komunikuje się z systemem SX-2000 bezpośrednio przez LAN. Umożliwia nadawanie komunikatów do każdej z wybranych stref. Dwukierunkowa komunikacja z innymi stacjami systemu interkomowego N-8000. 14 kalwiszy funkcyjnych. Możliwość podłączenia do 4 jednostek rozszerzających.