Product program / Network Audio / IP Station

N-8610RM

IP удаленный микрофон, использующий технологию пакетной передачи звука.
Высококачественный голосовой вывод на переговорные устройства, подключенные к IP-переговорному устройству или блоку с несколькими интерфейсами и к другим устройствам; Устройство может быть получено путем простого подключения удаленного микрофона к сети LAN или WAN. Дистанционный IP-микрофон должен обладать полным спектром возможностей дистанционного управления микрофоном и быть оснащен 14 функциональными клавишами, включая одну под крышкой, каждая со своим индикатором. Функции назначаются этим клавишам индивидуально. Количество функциональных клавиш и индикаторов должно быть увеличено до 40 в блоках по 10 штук с добавлением до 4 модулей расширения RM-210. Питание микрофона должно подаваться через коммутационный концентратор, совместимый с PoE, что устраняет необходимость в специальном дополнительном адаптере переменного тока. Он должен монтироваться на стену с помощью дополнительного кронштейна для настенного монтажа, приобретаемого отдельно.