Product program / Network Audio / IP Station

N-8640DA       QJ

IP-Türsprechstelle mit IP-Netzwerkinterface, PoE-fähig, zum dezentralen Systemaufbau, für barrierefreie Gebäudezutritts-Kommunikation.  Autarke IP-Sprechstelle mit integriertem DSP, keine Vermittlungseinheit und/oder Server notwendig. Gespräche in HD-Voice-Qualität in Vollduplex. Einsatz im Innen-/Außenbereich. Gehäuse aus Aluminium, Staub- und wassergeschützt nach IP65, Schlaggeschützt nach IK7, vandalengeschützt. Stocherschutz für Mikrofonöffnung, sowie Lautsprecheröffnung im Gehäuse. Integrierter Lautsprecher und Mikrofon zum Freisprechen. Sprechstelle nach dem 2-Sinne-Prinzip aufgebaut.  Beleuchteter Ruftaster in Blau. Status LEDs mit Piktogrammen für Rufen, Kommunizieren, Tür-Offen. Ein integrierter Induktionsschleifenverstärker ermöglicht eine weitere akustische Alternative für Hörgeräteträger.  Die PoE-fähige IP-Sprechstelle wird direkt an das Netzwerk angeschlossen. Anschlussmöglichkeiten über RJ-45 Stecker, alternativ über Schraubklemmen anbindbar. Alternative Stromversorgung über Schraubklemme. Ein Relaissteuerausgang für den Türöffner über Schraubklemme anbindbar.  Die IP-Türsprechstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.  Spannungsversorgung: Power over Ethernet, IEEE802.3af, 12V DC, optionaler AC Adapter Leistungsaufnahme: PoE (48V DC): 5W, AC Adapter (12V DC): 3,5W