Product program / Network Audio / IP Station

N-8640DS

IP-Türsprechstelle mit IP-Netzwerkinterface, PoE-fähig,  zum dezentralen Systemaufbau über Ethernet für Wandein-/-aufbau. Autarke IP-Sprechstelle mit integriertem DSP, keine Vermittlungseinheit und/oder Server notwendig. Gespräche in HD-Voice-Qualität in Vollduplex. 1x Edelstahl-Ruftaster mit frei programmierbarem Rufziel, omnidirektionales Elektretmikrofon und ein breitbandiger interner Lautsprecher sowie eine Statusanzeige (LED) als Beruhigungsanzeige für Rufstatus sowie Gespräch. Freisprechfunktion mit Echokompensation.  Die Sprechstelle ist Vandalismus-geschützt, für den Außeneinsatz sowie industriellen Einsatz. Staub- und Wasserschutz: IP65, Stoßfestigkeitsgrad: IK02, Stocherschutz für Mikrofon und Lautsprecher. Sprechstellenfront aus Edelstahl. Ein zusätzlicher externer Lautsprecheranschluss (8 Ohm) ist vorhanden und kann bei Rufen frei angewählt werden (interner LS, externer LS).  1x Kontaktausgang, sowie 4x Steuerausgänge, ausgeführt als Schließer, funktional programmierbar: *Türöffnerfunktion *Während des Rufens *Während des Sprechens *Während Rufen/Sprechen *Frei ansteuerbar 1x Steuereingang frei programmierbar  Die IP-Türsprechstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.  Spannungsversorgung: Power over Ethernet, IEEE802.3af, 12V DC, optionaler AC Adapter Leistungsaufnahme: PoE (48V DC): 5W, AC Adapter (12V DC): 3,5W