Product program / Network Audio / IP Station

N-8640DS

<div>La estación de puerta IP está diseñada para su uso con el sistema de intercomunicación de paquetes de TOA (sistema de intercomunicación compatible con la red IP) que emplea la tecnología de audio por paquetes y puede conectarse a una red de área local (LAN) o a una red de área amplia (WAN) existente.</div><div>La red debe ser posible utilizando una conexión RJ45 a través de un concentrador de conmutación. La conexión de la estación a un concentrador de conmutación con funcionalidad PoE eliminará la necesidad de un adaptador de CA. La interfaz de red será I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Negociación Automática) Auto MDI/MDI-X compatible con el Protocolo de Red TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.</div><div>La estación de puerta IP deberá ser capaz de mantener una conversación automática a dos manos libres entre la estación de puerta IP y la estación principal IP o las estaciones principales conectadas a la central de interfonia.</div><div>Dispondrá de 1 entrada de control y 5 salidas de control, incluido 1 canal de relé, que permita la conexión a sensores tales como cerraduras electrónicas y otros equipos externos.</div><div>La estación de puerta IP debe cumplir plenamente con las normas IP65 de impermeabilidad al agua y al polvo y debe tener una temperatura de funcionamiento de entre -10 ℃ y +50 ℃ con una humedad relativa del 90% o menos.</div><div>Los requisitos de alimentación deben ser de 12 V DC de un adaptador de CA opcional o utilizando un concentrador de conmutación PoE de quejas. La estación de puerta IP puede ser montada a ras o en la pared utilizando una caja trasera opcional de montaje en la pared.</div><div>Las dimensiones serán 115 (ancho) × 162 (alto) × 58,5 (profundidad) mm (4,53" × 6,38" × 2,3") con un peso de 780 g (1,72 lb) y acabado en acero inoxidable.</div><div>Accesorios opcionales: Adaptador de CA AD-1210P, AD-1215P. Cajas traseras aplicables: YS-13A caja de pared. YC-150 para montaje empotrado fabricado por TOA Corporation.</div>