Product program / Network Audio / IP Station

N-8640DS

Le poste portier IP est conçu pour être utilisé avec le système d’interphone par paquet de TOA (système d’interphone compatible avec les réseaux IP) qui applique la technologie audio par paquet et peut être connecté à un réseau local (LAN) ou étendu (WAN) existant.Le réseau sera rendu possible via le branchement RJ-45 d’un concentrateur de commutation. Le fait de connecter le poste à un concentrateur à fonctionnalité PoE éliminera toute nécessité d’installer un adaptateur CA. L’interface réseau sera I/F 10BASE-T/100BASE-TX (négociation automatique) Auto MDI/MDI-X compatible avec les protocoles réseau TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP et IGMP.Le poste portier IP permettra une conversation en duplex mains libres automatique entre le poste portier IP et la ou les station(s) maîtresse(s) IP connectée(s) à l’échange d’interphonie.Il possèdera 1 entrée de commande et 5 sorties de commande, dont 1 canal de relais, qui permettront une connexion à des capteurs tels que serrure électronique et autre équipement externe.Le poste portier IP satisfera pleinement aux normes d’étanchéité à l’eau et à la poussière IP65 et possèdera une température de fonctionnement comprise entre -10 °C et +50 °C, avec une humidité relative inférieure ou égale à 90 %.Les exigences électriques seront 12 VCC depuis un adaptateur CA en option ou via un concentrateur PoE. Le poste portier IP peut être encastré ou fixé au mur à l’aide d’un boîtier arrière de montage mural disponible en option.Les dimensions seront 115 (L) x 162 (H) x 58,5 (P) mm pour un poids de 780 g, avec une finition en acier inoxydable.Suppléments en option : adaptateur CA AD-1210P, AD-1215P. Boîtiers arrière applicables : boîtier de montage mural YS-13A. Montage encastré YC-150 fabriqué par TOA Corporation.