Product program / Network Audio / IP Station

N-8640DS

Het IP deurstation is ontworpen voor gebruik met het pakketintercomsysteem van TOA (IP-netwerkcomsysteem) dat gebruik maakt van de pakketaudiotechnologie en kan worden aangesloten op een bestaand lokaal netwerk (LAN) of wide area network (WAN).Het netwerk moet mogelijk worden gemaakt door middel van een RJ45-aansluiting via een schakelende hub. Door het station aan te sluiten op een schakelende hub met PoE-functionaliteit is een AC-adapter niet meer nodig. De netwerkinterface is I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Automatic-Negotiation) Auto MDI/MDI-X-compatibel netwerkprotocol TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.Het IP-deurstation moet in staat zijn om automatisch een duplex handsfree gesprek te voeren tussen het IP-deurstation en het IP-masterstation of de masterstations die op de intercomcentrale zijn aangesloten.Het moet 1 besturingsingang en 5 besturingsuitgangen hebben, met inbegrip van 1 relaiskanaal, voor aansluiting op sensoren zoals een elektronisch slot en andere externe apparatuur.De IP-deurpost zal volledig aan IP65 waterdichte en stofdichte normen voldoen en zal een werkende temperatuur van tussen -10 ℃ aan +50 ℃ met een relatieve vochtigheid van 90% of minder hebben.Het benodigde vermogen dient 12 V DC te bedragen via een optionele wisselstroomadapter of door gebruik te maken van een PoE-schakelnaaf met een klacht. Het IP deurstation kan zowel ingebouwd als aan de wand gemonteerd worden met behulp van een optionele inbouwdoos voor wandmontage.De afmetingen zijn 115 (B) × 162 (H) × 58,5 (D) mm (4,53 × 6,38 × 2,3) met een gewicht van 780 g (1,72 lb.) en afgewerkt in roestvrij staal.Optionele extra's: AD-1210P, AD-1215P AC adapter. Toepasselijke inbouwdozen: YS-13A wandmontagedoos. YC-150 inbouwmontage vervaardigd door TOA Corporation.