Product program / Network Audio / IP Station

N-8640DS

Дверная станция IP предназначена для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), которая использует технологию пакетной передачи звука и может быть подключена к существующей локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN).Сеть должна быть доступна с помощью соединения RJ45 через коммутационный концентратор. Подключение станции к коммутационному узлу с функцией PoE устраняет необходимость в адаптере переменного тока. Необходим сетевой интерфейс I/F 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое согласование) Совместимый с MDI/MDI-X автоматический сетевой протокол TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.Дверная станция IP должна быть способна автоматически осуществлять двусторонний громкий разговор между дверной станцией IP и ведущей станцией IP или ведущими станциями, подключенными к переговорному устройству.Она должен иметь 1 управляющий вход и 5 управляющих выходов, включая 1 релейный канал, позволяющий подключать датчики, такие как электронный замок и другое внешнее оборудование.Дверная станция IP должна полностью соответствовать стандартам IP65 по водонепроницаемости и пылезащите и иметь рабочую температуру от -10 ℃ до +50 ℃ при относительной влажности 90% или менее.Потребность в питании должна составлять 12 В постоянного тока от дополнительного адаптера переменного тока или с использованием коммутационного концентратора PoE. Дверная станция IP может быть установлена заподлицо или смонтирована на стене с помощью дополнительной коробки для настенного монтажа.Размеры составляют 115 (Ш) × 162 (В) × 58,5 (Г) мм (4,53 × 6,38 × 2,3), вес – 780 г (1,72 фунта); изготовлен из нержавеющей стали.Дополнительные опции: адаптер переменного тока AD-1210P, AD-1215P. Применимые тыловые коробки: Коробка для настенного монтажа YS-13A. Модель YC-150 со скрытым монтажом производства корпорации TOA.