Product program / Network Audio / IP Station

N-8640SB

IP-Türsprechstellenbausatz für kundenspezifische Lösungen, mit IP-Netzwerkinterface, PoE-fähig, zum dezentralen Systemaufbau über Ethernet. Autarke IP-Sprechstelle mit integriertem DSP, keine Vermittlungseinheit und/oder Server notwendig. Gespräche in HD-Voice-Qualität in Vollduplex. Freisprechfunktion mit Echokompensation.  Bausatz besteht aus; 2x PCB, Chassis inklusive omnidirektionalem Elektretmikrofon und breitbandiger Lautsprecher, rückseitige Gehäuseabdeckung, Einbaugehäuseteil, LAN-Adapter, Kabel + Stecker für Ruftaster, Kabelsatz LAN, Kabelsatz Netzanschluss, Lautsprecher-Flansch, Kabeleinführung + Befestigung, Abstandshalter 3x, 17x Metallgewindeschraube (M3 x8) + 1x Blechschraube (M3 x 8),   Ein zusätzlicher externer Lautsprecheranschluss (8 Ohm) ist vorhanden und kann bei Rufen frei angewählt werden (interner LS, externer LS).  1x Kontaktausgang, sowie 4x Steuerausgänge, ausgeführt als Schließer, funktional programmierbar: *Türöffnerfunktion *Während des Rufens *Während des Sprechens *Während Rufen/Sprechen *Frei ansteuerbar 1x Steuereingang frei programmierbar  Der IP-Türsprechstellenbausatz kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.   Spannungsversorgung: Power over Ethernet, IEEE802.3af, 12V DC, optionaler AC Adapter Leistungsaufnahme: PoE (48V DC): 5W, AC Adapter (12V DC): 3,5W