Product program / Network Audio / IP Station

N-8640SB

<div>La tarjeta de estación de puerta IP está diseñada para su uso con el sistema de intercomunicación de paquetes de TOA (sistema de intercomunicación compatible con la red IP) que emplea la tecnología de audio por paquetes y puede conectarse a una red de área local (LAN) o a una red de área amplia (WAN) existente.</div><div>La red debe ser posible utilizando una conexión RJ45 a través de un concentrador de conmutación.</div><div>La conexión de la estación a un concentrador de conmutación con funcionalidad PoE eliminará la necesidad de un adaptador de CA. La interfaz de red será I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Negociación Automática) Auto MDI/MDI-X compatible con el Protocolo de Red TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.</div><div>La unidad de panel de la estación de puerta IP deberá ser capaz de mantener una conversación automática a dos manos libres entre la estación de puerta IP y la estación maestra IP o las estaciones maestras conectadas a la central de interfonia.</div><div>La unidad de placa de la estación de puerta IP permite al usuario montar la unidad en una carcasa personalizada de su elección y debe venir completa con un altavoz de tipo cono de 3,5 cm (1,38") y un micrófono de condensador de electreto omnidireccional que permite la operación automática de manos libres dúplex. Dispondrá de 1 entrada de control y 5 salidas de control, incluido 1 canal de relé, que permita la conexión a sensores tales como cerraduras electrónicas y otros equipos externos.</div><div>El panel de la estación de puerta IP deberá funcionar a temperaturas entre -10 ℃ y +50 ℃ con una humedad relativa del 90 % o menos.</div><div>Los requisitos de alimentación deben ser de 12 V DC de un adaptador de CA opcional o utilizando un concentrador de conmutación PoE de quejas.</div><div>Las dimensiones serán de 79 (ancho) × 134 (alto) × 53 (profundidad) mm (3,11" × 5,28" × 2,09") con un peso de 350 g (0,77 lb).</div><div>
</div><div>Accesorios opcionales: Adaptador de CA AD-1210P, AD-1215P fabricado por TOA Corporation.</div>