Product program / Network Audio / IP Station

N-8640SB

Le panneau du poste portier IP est conçu pour être utilisé avec le système d’interphone par paquet de TOA (système d’interphone compatible avec les réseaux IP) qui applique la technologie audio par paquet et peut être connecté à un réseau local (LAN) ou étendu (WAN) existant.Le réseau sera rendu possible via le branchement RJ-45 d’un concentrateur de commutation.Le fait de connecter le poste à un concentrateur à fonctionnalité PoE éliminera toute nécessité d’installer un adaptateur CA. L’interface réseau sera I/F 10BASE-T/100BASE-TX (négociation automatique) Auto MDI/MDI-X compatible avec les protocoles réseau TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP et IGMP.Le panneau du poste portier IP permettra une conversation en duplex mains libres automatique entre le poste portier IP et la ou les station(s) maîtresse(s) IP connectée(s) à l’échange d’interphonie.Le panneau du poste portier IP permet à l’utilisateur d’installer l’unité dans le boîtier sur mesure de son choix : il est livré complet avec un haut-parleur de type conique de 3,5 cm et un microphone à condensateur électret multidirectionnel qui permet un fonctionnement en duplex mains libres automatique. Il possèdera 1 entrée de commande et 5 sorties de commande, dont 1 canal de relais, qui permettront une connexion à des capteurs tels que serrure électronique et autre équipement externe.Le panneau du poste portier IP fonctionnera à des températures comprises entre -10 °C et +50 °C, avec une humidité relative inférieure ou égale à 90 %.Les exigences électriques seront 12 VCC depuis un adaptateur CA en option ou via un concentrateur PoE.Les dimensions seront 79 (L) x 134 (H) x 53 (P) mm pour un poids de 350 g.
Suppléments en option : adaptateur CA AD-1210P, AD-1215P fabriqué par TOA Corporation.