Product program / Network Audio / IP Station

N-8640SB

De IP deurstationkaart is ontworpen voor gebruik met TOA's packet intercomsysteem (IP-netwerk compatibel intercomsysteem) dat gebruik maakt van de packet-audiotechnologie en kan worden aangesloten op een bestaand local area network (LAN) of wide area network (WAN).Het netwerk moet mogelijk worden gemaakt door middel van een RJ45-aansluiting via een schakelende hub.Door het station aan te sluiten op een schakelende hub met PoE-functionaliteit is een AC-adapter niet meer nodig. De netwerkinterface is I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Automatic-Negotiation) Auto MDI/MDI-X-compatibel netwerkprotocol TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.De IP deurstation-printplaat kan automatisch een duplex handsfree gesprek voeren tussen het IPdeurstation en het IPmasterstation of de masterstations die op de intercomcentrale zijn aangesloten.De IP deurstation-printplaat kan door de gebruiker worden gemonteerd in een aangepaste behuizing naar keuze en wordt geleverd met een 3,5 cm (1,38) conusluidspreker en een omni-directionele electretcondensatormicrofoon voor automatische duplex-handsfree-bediening. Het moet 1 besturingsingang en 5 besturingsuitgangen hebben, met inbegrip van 1 relaiskanaal, voor aansluiting op sensoren zoals een elektronisch slot en andere externe apparatuur.De IPdeurstationkaart werkt bij temperaturen tussen -10 ℃ tot +50 ℃ met een relatieve vochtigheid van 90 % of minder.Het benodigde vermogen dient 12 V DC te bedragen via een optionele wisselstroomadapter of door gebruik te maken van een PoE-schakelnaaf met een klacht.De afmetingen zijn 79 (B) × 134 (H) × 53 (D) mm (3,11 × 5,28 × 2,09) en wegen 350 g (0,77 lb).
Optionele extra's: AD-1210P, AD-1215P AC adapter geproduceerd door TOA Corporation.