Product program / Network Audio / IP Station

N-8640SB

Плата дверной станции IP предназначена для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), которая использует технологию пакетной передачи звука и может быть подключена к существующей локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN).Сеть должна быть доступна с помощью соединения RJ45 через коммутационный концентратор.Подключение станции к коммутационному узлу с функцией PoE устраняет необходимость в адаптере переменного тока. Необходим сетевой интерфейс I/F 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое согласование) Совместимый с MDI/MDI-X автоматический сетевой протокол TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.Дверная станция IP должна быть способна автоматически осуществлять двусторонний по громкой связи между дверной станцией IP и ведущей станцией IP или ведущими станциями, подключенными к переговорному устройству.Панель дверной станции IP позволяет пользователю установить устройство в специальный корпус по своему выбору и должна поставляться в комплекте с 3,5 см (1,38) конусным динамиком и всенаправленным электретно-конденсаторным микрофоном, обеспечивающим автоматическую дуплексную работу в режиме громкой связи. Он должен иметь 1 управляющий вход и 5 управляющих выходов, включая 1 релейный канал, позволяющий подключать датчики, такие как электронный замок и другое внешнее оборудование.Панель дверной станции IP должна работать при температуре от -10 ℃ до +50 ℃ при относительной влажности воздуха 90 % или менее.Потребность в питании должна составлять 12 В постоянного тока от дополнительного адаптера переменного тока или с использованием коммутационного концентратора PoE.Размеры составляют 79 (Ш) × 134 (В) × 53 (Г) мм (3,11 × 5,28 × 2,09), вес – 350 г (0,77 фунта).
Дополнительные опции: адаптер переменного тока AD-1210P, AD-1215P производства корпорации TOA.