Product program / Network Audio / IP Station

N-8650DS

IP-Türsprechstelle mit IP-Netzwerkinterface, PoE-fähig, zum dezentralen Systemaufbau über Ethernet für Wandein-/-aufbau. Autarke IP-Sprechstelle mit integriertem DSP, keine Vermittlungseinheit und/oder Server notwendig. Gespräche in HD-Voice-Qualität in Vollduplex. Omnidirektionales Elektretmikrofon und breitbandiger interner Lautsprecher sowie Statusanzeige (LED) als Beruhigungsanzeige für Rufstatus sowie Gespräch. Freisprechfunktion mit Echokompensation. 1x Ruftaster mit eingebautem Status-Indikator mit frei programmierbarem Rufziel.   Ein zusätzlicher externer Lautsprecheranschluss (8 Ohm) ist vorhanden und kann bei Rufen frei angewählt werden (interner LS, externer LS).  1x Kontaktausgang, sowie 4x Steuerausgänge, ausgeführt als Schließer, funktional programmierbar: *Türöffnerfunktion *Während des Rufens *Während des Sprechens *Während Rufen/Sprechen *Frei ansteuerbar 1x Steuereingang frei programmierbar  Die IP-Türsprechstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.  Spannungsversorgung: Power over Ethernet, IEEE802.3af, 12V DC, optionaler AC Adapter Leistungsaufnahme: PoE (48V DC): 5W, AC Adapter (12V DC): 3,5W