Product program / Network Audio / IP Station

N-8650DS

Het IP-binnenstation is ontworpen voor gebruik met TOA's packet intercomsysteem (IP-netwerk compatibel intercomsysteem) dat gebruik maakt van de packet-audiotechnologie en kan worden aangesloten op een bestaand lokaal netwerk (LAN) of wide area network (WAN).
Het netwerk moet mogelijk worden gemaakt door middel van een RJ45-aansluiting via een schakelende hub. Door het station aan te sluiten op een schakelende hub met PoE-functionaliteit is een AC-adapter niet meer nodig. De netwerkinterface is I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Automatic-Negotiation) Auto MDI/MDI-X-compatibel netwerkprotocol TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.
Het IP-deurstation moet in staat zijn om automatisch een duplex handsfree gesprek te voeren tussen het IP-deurstation en het IP-masterstation of de masterstations die op de intercomcentrale zijn aangesloten.
Het moet 1 besturingsingang en 5 besturingsuitgangen hebben, met inbegrip van 1 relaiskanaal, voor aansluiting op sensoren zoals een elektronisch slot en andere externe apparatuur.
Het IP deurstation moet een bedrijfstemperatuur hebben van -10 ℃ tot +50 ℃ met een relatieve luchtvochtigheid van 90% of minder.
Het benodigde vermogen dient 12 V DC te bedragen via een optionele wisselstroomadapter of door gebruik te maken van een PoE-schakelnaaf met een klacht. Het IP deurstation kan zowel ingebouwd als aan de wand gemonteerd worden met behulp van een optionele inbouwdoos voor wandmontage.
De afmetingen zijn 117,2 (B) × 162 (H) × 60 (D) mm (4,61 × 6,38 × 2,36) en wegen 400 g (0,88 lb).
Optionele extra's: AD-1210P, AD-1215P AC adapter. Toepasselijke inbouwdozen: YS-13A wandmontagedoos. YC-150 inbouwmontage vervaardigd door TOA Corporation.