Product program / Network Audio / IP Station

N-8650DS

Urządzenie będzie sieciową stacją interkomową przystosowaną do pracy w sieciach LAN oraz WAN. Będzie ono przyłączane do sieci za pośrednictwem portu RJ45, przez który dostarczane będzie zasilanie PoE. Alternatywnie będzie istniała możliwość zasilania stacji za pomocą adaptera AC. Urządzenie będzie posiadało interfejs I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Automatic-Negotiation) Auto MDI/MDI-X kompatybilny z protokołami TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.  Stacja będzie pracować w trybie automatic duplex. Będzie ona wyposażona w 1 wejście sterujące oraz 5 wyjść sterujących, w tym 1 wyjście przekaźnikowe, co będzie umożliwiało integrację urządzenia z innymi urządzeniami - takimi jak czujniki, zamki elektroniczne itp.. Stacja przystosowana będzie do pracy w zakresie temperatur pomiędzy -10 ℃ i +50 ℃ oraz wilgotności poniżej 90% RH. Urządzenie wymagać będzie zasilania 12V DC. Możliwy będzie montaż zarówno podtynkowy, jak i natynkowy - z wykorzystaniem dedykowanej puszki montażowej. Urządzenie będzie posiadać wymiary 117.2 (W) × 162 (H) × 60 (D) mm oraz wagę ok. 400g.