Product program / Network Audio / IP Station

N-8650DS

Внутренняя станция IP предназначена для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), которая использует технологию пакетной передачи звука и может быть подключена к существующей локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN).
Сеть должна быть доступна с помощью соединения RJ45 через коммутационный концентратор. Подключение станции к коммутационному узлу с функцией PoE устраняет необходимость в адаптере переменного тока. Необходим сетевой интерфейс I/F 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое согласование) Совместимый с MDI/MDI-X автоматический сетевой протокол TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.
Дверная дверная станция IP должна быть способна автоматически осуществлять двусторонний громкий разговор между дверной станцией IP и ведущей станцией IP или ведущими станциями, подключенными к переговорному устройству.
Он должен иметь 1 управляющий вход и 5 управляющих выходов, включая 1 релейный канал, позволяющий подключать датчики, такие как электронный замок и другое внешнее оборудование.
Панель дверной станции IP должна работать при температуре от -10 ℃ до +50 ℃ при относительной влажности воздуха 90% или менее.
Потребность в питании должна составлять 12 В постоянного тока от дополнительного адаптера переменного тока или с использованием коммутационного концентратора PoE. Дверная панель вызова IP может быть установлена заподлицо или смонтирована на стене с помощью дополнительной коробки для настенного монтажа.
Размеры составляют 117,2 (Ш) × 162 (В) × 60 (Г) мм (4,61 × 6,38 × 2,36), вес – 400 г (0,88 фунта).
Дополнительные опции: AD-1210P, AD-1215P адаптер переменного тока. Тыловые коробки: Коробка для настенного монтажа YS-13A. Монтаж заподлицо YC-150 производства корпорации TOA.