Product program / Network Audio / IP Station

N-SP80AS1

SIP Audio Türstation für die Gebäudezugangskommunikation und Türfernbedienung. Die Sprechstelle muss SIP-kompatibel sein und eine Peer-to-Peer-Verbindung ermöglichen. Die Sprechstelle soll PoE-kompatibel sein und eine optionale DC-Stromversorgung bieten. Die SIP-Türstation muss gemäß IP65, gegen Wasser und Staub geschützt sein. Die Ruftaste muss frei programmierbar sein. Eine mehrfarbige LED muss verfügbar sein, um den aktuellen Status der SIP-Türstation via Farbe darzustellen.  Die Station soll 2x Steuereingänge für die Alarmfunktion und 2x Relais-Ausgänge für die Türöffner Funktion bieten. Audioqualität bis zu 7 kHz muss unterstützt werden und ein automatischer Echokompensator soll für ein rauschfreies, verständliches Gespräch zur Verfügung stehen.  Sprechstellen-Funktionen: Mehrsprachig Automatische Weiterleitung Lautstärkeregelung Direkter IP-Anruf ohne SIP-Proxy Automatische Bereitstellung  Netzwerk:  2x10/100Mbps Ethernet Port Security: Password Protection, IP address filtering, SIP over TLS, HTTPS encryption, user access log Protocols support: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP  SIP Funktionen: SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261) Audio Kodierung: G.711a, G.711μ, G.722, G.729 Sprach Qualität: 7kHz Audio Echounterdrückung  Taster: 1 Ruf-Taster, 1 Reset-Taster Mikrofon: 1 Integriertes Mikrofon, IP67 Lautsprecher: 1W, IP66 Kontaktausgänge: 2 Control Inputs for alarm Steuerausgänge: 2 Relais Ausgänge für Türöffner Indikation: Status Lampe (Farben: rot, grün blau) Spannungsversorgung: 12V DC Energieverbrauch: unter 12W IP – Schutzgrad: IP65 Installation: Unterputz, Aufputz 164/4 back box Betriebstemperatur: -20℃ 55℃ Dimension: 210(H)x120(W)x45.6(D)mm  Fabrikat: TOA Typ: N-SP80AS1