Product program / Network Audio / IP Station

N-SP80MS1   QCU

Stacja multimedialna SIP z 7-calowym ekranem Tochscreen Stacja multimedialna SIP jest kompatybilna z SIP i dostępna jest funkcja Peer-to-Peer.Jest on wyposażony w pojemnościowy ekran dotykowy 7 Tochscreen, słuchawkę, kamerę obrotową 2M bez pikseli. Stacja multimedialna SIP powinna być kompatybilna z PoE i oferować opcjonalne zasilanie prądem stałym. Wewnętrzna książka adresowa może pomieścić 3000 nazwisk. Główna stacja IP musi oferować następujące interfejsy: Ethernet, WLAN, Bluetooth, HDMI, gniazdo zestawu słuchawkowego 3,5 mm. Jakość dźwięku do 7 kHz musi być obsługiwana, a automatyczny tłumik echa musi być dostępny dla swobodnej i zrozumiałej rozmowy.Funkcje telefonu: Obsługa wielu języków internetowych; automatyczna odpowiedź; regulacja głośności; bezpośrednie połączenie IP bez serwera proxy SIP; automatyczne dostarczanie; tryby DTMF: Inband, RFC2833, SIP INFO; Audio Features: VAD, CNG, AEC, G.165/G.168 Funkcje sieciowe: Port Ethernet 2x10/100Mbps; 1xPoE(IEEE803.2af); Bezpieczeństwo: Ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP; SIP over TLS; szyfrowanie HTTPS, dziennik dostępu użytkownika; obsługa protokołów: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP; przydzielanie adresów IP: Funkcje statycznego IP, DHCP, PPPoE SIP: SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261); Kodeki audio: G.711a, G.711μ, G.722, G.723, G.729a/b, iLBC, AMR-NB/WB, OPUS; Kodeki wideo: H.263, H.264; Jakość mowy: dźwięk 7 kHz; Eliminacja echa; Wykrywanie aktywacji głosu; Komfortowy generator hałasu Inne: Android 4.2; Zarządzanie przez LCD Menu Configuration, WebUI; Pobieranie zawartości z określonego serwera; Odbiór, przechowywanie i renderowanie informacji; przeglądarka internetowa; Zarządzanie kontaktami i zapisami rozmów telefonicznych; Obsługa odtwarzania lokalnych lub internetowych obrazów graficznych: 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy TFT LCD, 800x480 pikseli, proporcje ekranu 16:9 Szeroki ekran Kamera: 2M pikseli kamera C-MOS, swobodny obrót Rozdzielczość: do 1080p Funkcje wideo: QCIF, QVGA, CIF, 4CIF, VGA; Prędkość transmisji obrazu: 64kbps~2Mbps; PIP; Pełnoekranowy; Sterowanie lokalne wideo WŁ: Mikrofon i głośnik wbudowany w zestaw słuchawkowy: Połączony z interfejsem zewnętrznym carl-cord: IEEE802.11 b/g/n, USB 2.0, gniazdo zestawu słuchawkowego 3,5 mm, źródło zasilania HDMI : 12V DC przez zasilacz sieciowy, niskie zużycie energii: mniej niż 12W Instalacja: Temperatura pracy na biurku: 0℃ 40℃ Zakończyć: ABS Wymiary: 240(H)x213(W)x120(D)mm Producent: Model TOA: N-SP80MS1