Product program / Network Audio / IP Station

N-SP80VS1   Q

Estación de puerta de audio/vídeo SIP para la comunicación de control de acceso a edificios y control remoto de puertas. La estación de puerta de audio/vídeo IP debe ser compatible con SIP y la función Peer-to-Peer debe estar disponible. La videocámara será compatible con ONVIF. Será compatible con PoE y ofrecerá una fuente de alimentación de CC opcional. La cámara será una cámara de 3M píxeles y deberá ser compatible con la comprobación automática de la luz diurna mediante fotocélulas. La luz infrarroja se activará automáticamente durante la oscuridad y apoyará la función de vídeo.El videoportero IP Audio/Vídeo debe estar protegido contra el agua y el polvo según el grado IP65. El botón de llamada deberá ser de libre programación. Se dispondrá de una lámpara de estado multicolor y se podrá asignar el estado en función del color. La estación debe ofrecer 2x entradas de control para la función de alarma y 2x salidas de relé para la función de abridor de puerta. Debe admitirse una calidad de audio de hasta 7 kHz y se dispondrá de un cancelador de eco automático para una conversación sin ruido e inteligible.Características del teléfono: Soporte web multilingüe; respuesta automática; control de volumen; llamada directa IP sin proxy SIP; funciones de red de autoaprovisionamiento: Puerto Ethernet 2x10/100Mbps; Seguridad: Protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, SIP sobre TLS, encriptación HTTPS, registro de acceso de usuarios; soporte de protocolos: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP Características SIP: SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261); códecs de audio: G.711a, G.711μ, G.722, G.729; Códecs de vídeo: H.264 MPEG-4/MJEG (sólo E21V); Calidad de voz: Audio de 7kHz; Cancelación de eco; Detección de activación por voz; Interruptores de generador de ruido de confort: 1 botón de llamada, 1 botón de reinicio (en la placa) Cámara: 3M píxeles Resolución: hasta 1080p Micrófono: 1 micrófono integrado, altavoz IP67: 1W, IP66 Entrada de control: 2 entradas de control para la salida de control de alarma: 2 Salidas de relé para indicación de abrepuertas: Luz de estado (colores: rojo, verde, azul) Fuente de alimentación: Consumo de energía de 12V DC: menos de 12W Grado IP: Instalación IP65: Montaje empotrado, Montaje en caja trasera Clipsal 164/4 Funcionamiento: -20℃ 55℃ Placa de acabado: Acero inoxidable Dimensión: 210(H)x120(A)x45,6(P)mm