Product program / Network Audio / IP Station

N-SP80VS1   Q

Station de porte audio/vidéo SIP pour le contrôle d’accès au bâtiment Communication et télécommande de porte. La station de porte audio/vidéo IP doit être compatible SIP et la fonction Paire-à-paire doit être disponible. La caméra vidéo doit être compatible ONVIF. Il doit être compatible PoE et offrir une alimentation en courant continu en option. L’appareil doit être un appareil photo de 3M pixels et le contrôle automatique de la lumière du jour par photodétecteur doit être pris en charge. La lumière infrarouge doit être activée automatiquement dans l’obscurité et prendre en charge la fonction vidéo.La platine de rue audio/vidéo IP doit être protégée contre l’eau et la poussière conformément à la norme IP65. Le bouton-poussoir d’appel doit être librement programmable. Une lampe d’état multicolore doit être disponible et l’état par rapport à la couleur doit être assignable. La station doit offrir 2x entrées de commande pour la fonction alarme et 2x sorties relais pour la fonction ouvre-porte. La qualité audio jusqu’à 7 kHz doit être supportée et un annuleur d’écho automatique doit être disponible pour une conversation intelligible et sans bruit.Caractéristiques du téléphone : Support Web multilingue ; Réponse automatique ; Contrôle du volume ; Appel IP direct sans proxy SIP ; Fonctions réseau Auto-Provision : Port Ethernet 2x10/100Mbps ; Sécurité : Protection par mot de passe, filtrage des adresses IP, cryptage SIP sur TLS, cryptage HTTPS, journal d’accès utilisateur, support des protocoles : IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP Caractéristiques SIP : SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261) ; codecs audio : G.711a, G.711μ, G.722, G.729 ; codecs vidéo : H.264 MPEG-4/MJEG (E21V seulement) ; Qualité de la parole : 7kHz Audio ; Annulation d’écho ; Détection d’activation vocale ; Commutateurs de générateur de bruit de confort : 1 bouton-poussoir d’appel, 1 bouton de réinitialisation (à bord) Caméra : 3M pixels Résolution : jusqu’à 1080p Microphone : 1 microphone intégré, haut-parleur IP67 : 1W, IP66 Entrée de commande : 2 entrées de commande pour sortie de commande d’alarme : 2 sorties relais pour l’ouvre-porte Indication : Témoin d’état (couleurs : rouge, vert, bleu) Source d’alimentation : 12V DC Consommation électrique : moins de 12W IP Grade : IP65 Installation : Encastré, montage dans la boîte d’encastrement Clipsal 164/4 Fonctionnement : -20℃ 55℃ Plaque de finition : Acier inoxydable Dimension : 210(H)x120(L)x45,6(P)mm