Product program / Network Audio / IP Station

N-SP80VS1   Q

SIP Audio/Video-deurintercom voor toegangscontrole van gebouwen Communicatie en deurafstandsbediening. Het IP Audio/Video Deurstation moet SIP-compatibel zijn en de Peer-to-Peer-functie moet beschikbaar zijn. De videocamera moet ONVIF-compatibel zijn. Het moet PoE-compatibel zijn en een optionele DC-voeding bieden. De camera moet een 3M pixelcamera zijn en automatische daglichtcontrole via een fotosensor moet worden ondersteund. Infrarood licht wordt automatisch geactiveerd tijdens de duisternis en ondersteunt de videofunctie.De IP Audio / Video Deurintercom moet beschermd zijn tegen water en stof volgens IP65 kwaliteit. De oproepknop moet vrij programmeerbaar zijn. Er moet een meerkleurig statuslampje beschikbaar zijn en de status versus de kleur moet toewijsbaar zijn. Het station biedt 2x stuuringangen voor de alarmfunctie en 2x relais-uitgangen voor de deuropenerfunctie. Geluidskwaliteit tot 7 kHz moet worden ondersteund en er moet een automatische echo-onderdrukking beschikbaar zijn voor ruisvrije, verstaanbare gesprekken.Telefoonfuncties: Meertalige webondersteuning; Auto-antwoord; Volumeregeling; Directe IP-oproep zonder SIP-proxy; Auto-Provision Netwerkeigenschappen: 2x10/100Mbps Ethernet-poort; Veiligheid: Wachtwoordbescherming, filtering van IP-adressen, SIP over TLS, HTTPS-codering, gebruikerstoegangslogboek; ondersteuning van protocollen: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP SIP-functies: SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261); Audio codecs: G.711a, G.711μ, G.722, G.729; Videocodecs: H.264 MPEG-4/MJEG (alleen E21V); Spraakkwaliteit: 7kHz-audio; Echo-annulering; Detectie van stemactivering; Schakelaars voor de Comfort Noise Generator: 1 Oproepknop, 1 resetknop (aan boord) Camera: 3M pixelresolutie: tot 1080p Microfoon: 1 geïntegreerde microfoon, IP67-luidspreker: 1W, IP66 Besturingsingang: 2 Besturingsingangen voor alarm Besturingsuitgang: 2 Relaisuitgangen voor deuropener Indicatie: Statuslampje (kleuren: rood, groen, blauw) Stroombron: 12V DC Stroomverbruik: minder dan 12W IP Grade: IP65 Installatie: Inbouw, past in Clipsal 164/4 achterbak Werking: -20 ℃ 55 ℃ Beëindigplaat: Roestvrij staalafmeting: 210 (H) x120 (B) x45,6 (D) mm