Product program / Network Audio / IP Station

N-SP80VS1   Q

Stacja zewnętrzna audio/wideo SIP do komunikacji kontroli dostępu do budynku i zdalnego sterowania drzwiami. Stacja bramowa audio/wideo IP powinna być kompatybilna z SIP i powinna być dostępna funkcja Peer-to-Peer. Kamera wideo jest kompatybilna z systemem ONVIF. Powinien on być kompatybilny z PoE i oferować opcjonalne zasilanie prądem stałym. Aparat jest kamerą o rozdzielczości 3M pikseli i musi być obsługiwana automatyczna kontrola światła dziennego za pomocą czujnika fotoelektrycznego. Światło podczerwone włącza się automatycznie w ciemności i obsługuje funkcję wideo.Drzwi audio/wideo IP powinny być zabezpieczone przed wodą i kurzem zgodnie z klasą ochrony IP65. Przycisk wywołania może być dowolnie programowalny. Dostępna musi być wielobarwna lampa statusowa, a status w stosunku do koloru powinien być możliwy do przypisania. Stacja powinna oferować 2x wejścia sterujące dla funkcji alarmu i 2x wyjścia przekaźnikowo-wyjściowe dla funkcji otwierania drzwi. Jakość dźwięku do 7 kHz musi być obsługiwana, a automatyczny tłumik echa musi być dostępny dla swobodnej i zrozumiałej rozmowy.Funkcje telefonu: Obsługa wielu języków w sieci; automatyczna odpowiedź; regulacja głośności; bezpośrednie połączenie IP bez serwera proxy SIP; funkcje sieci autoprovision: Port Ethernet 2x10/100Mbps; Bezpieczeństwo: Ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, SIP over TLS, szyfrowanie HTTPS, dziennik dostępu użytkownika; Obsługa protokołów: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP SIP Features: SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261); Kodeki audio: G.711a, G.711μ, G.722, G.729; Kodeki wideo: H.264 MPEG-4/MJEG (tylko E21V); Jakość dźwięku: 7 kHz Audio; Eliminacja Echo; Wykrywanie aktywacji głosowej; Komfortowe przełączniki generatora hałasu: 1 Przycisk wywołania, 1 przycisk resetowania (na pokładzie) Kamera: Rozdzielczość 3M pikseli: do 1080p Mikrofon: 1 zintegrowany mikrofon, głośnik IP67: 1W, IP66 Wejście sterujące: 2 Wejścia sterujące dla wyjścia sterującego alarmem: 2 Wyjścia przekaźnikowe dla mechanizmu otwierania drzwi Wskazania: Lampa statusu (kolory: czerwony, zielony, niebieski) Źródło zasilania: 12V DC Zużycie energii: poniżej 12W IP Stopień ochrony: IP65 Instalacja: Montaż podtynkowy, pasuje do puszki Clipsal 164/4 Obsługa: -20℃ 55℃ Finish Plate: Stal nierdzewna Wymiary: 210(H)x120(W)x45,6(D)mm