Product program / Network Audio / IP Station

N-SP80VS1   Q

SIP Аудио/видеодомофонная дверная станция для связи контроля доступа в здание и пульт дистанционного управления дверью. Дверная станция IP аудио-видео должна быть совместима с протоколом SIP, и должна быть доступна функция Peer-to-Peer. Видеокамера должна быть совместима с ONVIF. Она должен быть совместима с PoE и иметь дополнительный источник питания постоянного тока. Камера представляет собой 3-мегапиксельную камеру, поддерживающую автоматическую проверку дневного света с помощью фотодатчика. Инфракрасный свет должен включаться автоматически в темноте и поддерживать функцию видео.Станция IP Audio / Video Door Station должна быть защищена от воды и пыли в соответствии со степенью защиты IP65. Кнопка вызова должна быть свободно программируемой. Должна быть доступна многоцветная индикаторная лампа состояния, с присвоением цветового обозначения статуса. Станция должна иметь 2 управляющих входа для функции сигнализации и 2 релейных выхода для функции открытия двери. Должно поддерживаться качество звука до 7 кГц, и должен быть доступен автоматический эхорегулятор для разговора без шума и разборчивости речи.Особенности телефона: Поддержка нескольких языков; автоматический ответ; управление громкостью; прямой IP-звонок без SIP-прокси; функции автоматического обеспечения сети: Порт Ethernet 2x10/100 Мбит/с; Безопасность: Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование SIP по TLS, HTTPS, журнал доступа пользователей; поддержка протоколов: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP SIP: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261); Аудиокодеки: G.711a, G.711μ, G.722, G.729; Видеокодеки: H.264 MPEG-4/MJEG (только E21V); Качество речи: 7 кГц Аудио; Подавление эхо; Обнаружение активации голоса; переключатели генератора комфортного шума: 1 Кнопка вызова, 1 кнопка сброса (встроенная) Камера: Разрешение 3M пикселей: до 1080p микрофон: 1 встроенный микрофон, IP67 динамик: 1W, IP66 Управляющий вход: 2 управляющих входа для аварийного выхода: 2 Релейные выходы для индикации открытия двери: Индикатор состояния (цвета: красный, зеленый, синий) Источник питания: 12 В постоянного тока Потребляемая мощность: менее 12 Вт Степень защиты IP: IP65 Установка: Встраиваемая заподлицо, в тыловую коробку Clipsal 164/4 Рабочие температуры: -20℃ 55℃ Декоративная пластина: Нержавеющая сталь, Размеры: 210(H)x120(W)x45,6(D)мм