Product program / Sistema de Colaboración de Audio / NF-2S

NF-2S       1CE

Sistema de intercomunicación de ventana

El sistema de intercomunicación de ventana constará de dos subunidades, que proporcionarán un altavoz y un micrófono, y una unidad de control de base.

Las subunidades se podrán fijar a los tabiques espalda con espalda sin necesidad de utilizar herramientas gracias a los imanes integrados y, por tanto, se podrán volver a fijar. Para el montaje en ventanas de cristal grueso, se incluirán imanes autoadhesivos adicionales como accesorio.

La unidad de base proporcionará controles de volumen y botones de silencio independientes para ambas subunidades. Una de las subunidades será intercambiable con un auricular personalizado. La unidad base también proporcionará una entrada de contacto para la activación remota del silencio.

El sistema de intercomunicación de ventana deberá contar con conversaciones bidireccionales simultáneas con cancelación de ruido y cancelación de eco. Los ecualizadores internos contrarrestarán la pérdida de las frecuencias más altas de la voz debido al uso de una máscara durante las conversaciones.

El sistema será ampliable hasta un máximo de seis subunidades conectadas en total.

Se incluirá un adaptador de CA y dos cables minijack de 3,5 mm (4P) para la conexión entre la unidad base y las subunidades.

Fuente de alimentación: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz (uso del adaptador AC suministrado)

Potencia nominal: 1.7 W

Entrada de micrófono: -30 dB, minijack de 3,5 mm (4P), alimentación fantasma

Salida de altavoz: 16 Ω, minijack de 3,5 mm (4P)

Entrada de control: Entrada de silenciamiento externa sin tensión

Acabado: [Unidad base] resina ABS, blanco (carcasa) y negro (panel), pintura / [subunidad] resina ABS, blanco, pintura

Dimensiones (ancho x alto x fondo): [Unidad base] 127 mm x 30 mm x 137 mm / [subunidad] 60 mm x 60 mm x 22,5 mm

Peso: [Unidad base] 225 g / [subunidad] 65 g

Fabricante: TOA

Producto: NF-2S