Product program / Audio Collaboration System / NF-2S

NF-2S       1CE

Kasowy System Interkomowy

Het raamintercomsysteem bestaat uit twee sub eenheden met een luidspreker en een microfoon, en een basis bedieningseenheid.

De sub eenheden worden zonder gebruik van gereedschap met geïntegreerde magneten rug-aan-rug aan scheidingswanden bevestigd, en kunnen daardoor opnieuw worden bevestigd. Voor de bevestiging op ruiten van dik glas worden extra zelfklevende magneten als accessoire meegeleverd.

De basiseenheid is voor beide sub eenheden voorzien van afzonderlijke volumeregelaars en mute-toetsen. Eén sub-eenheid kan worden vervangen door een aangepaste hoofdtelefoon. De basiseenheid heeft tevens een contactingang voor activering op afstand van de mute functie.

Het raamintercomsysteem maakt gelijktijdige tweeweggesprekken met ruisonderdrukking en echo-onderdrukking mogelijk. Interne equalizers gaan het verlies van hogere frequenties van de stem, als gevolg van het dragen van een masker tijdens gesprekken, tegen.

Het systeem kan worden uitgebreid tot maximaal zes aangesloten sub eenheden in totaal.

Een wisselstroomadapter en twee 3,5 mm minijack (4P) kabels voor de verbinding tussen basiseenheid en sub eenheden worden meegeleverd.

Voedingsbron: 100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz (gebruik van meegeleverde wisselstroomadapter)

Nominaal vermogen: 1.7 W

Mic ingang: -30 dB, 3,5 mm mini-jack (4P), fantoomvoeding

Luidspreker uitgang: 16 Ω, 3,5 mm mini-jack (4P)

Controle-ingang: Externe spanningsloze mute-ingang

Afwerking: [Basisstation] ABS-hars, wit (behuizing) en zwart (paneel), lak / [sub-unit] ABS-hars, wit, lak

Afmetingen (BxHxD): [Basisstation] 127 mm x 30 mm x 137 mm / [onderstation] 60 mm x 60 mm x 22,5 mm

Gewicht: [basiseenheid] 225 g / [sub eenheid] 65 g

Fabrikant: TOA

Product: NF-2S