Product program / Zintegrowany system nagłaśniający / NF-2S

NF-2S       1CE

Window Intercom System

Kasowy System Interkomowy składa się z dwóch podjednostek, zapewniających głośnik i mikrofon, oraz jednej jednostki bazowej.

Podjednostki powinny być przymocowane do przegrody, jedna do drugiej, bez użycia narzędzi, za pomocą zintegrowanych magnesów i w ten sposób możliwe do ponownego przymocowania. Do montażu na oknach z grubego szkła jako wyposażenie dodatkowe dołączone są magnesy samoprzylepne.
Jednostka podstawowa posiada oddzielne regulatory głośności i przyciski wyciszania dla obu podjednostek. Jedna z podjednostek współpracuje z indywidualnym zestawem słuchawkowym. 
Kasowy System interkomowy umożliwia jednoczesne prowadzenie rozmów dwukierunkowych z eliminacją szumów i echa. Wewnętrzne korektory przeciwdziałaja utracie wyższych częstotliwości głosu w wyniku noszenia maski podczas rozmowy.
System ma możliwość rozbudowy do maksymalnie sześciu podłączonych podjednostek łącznie.
W zestawie znajduje się zasilacz AC oraz dwa kable mini jack 3,5 mm (4P) do połączenia między jednostką bazową a podjednostkami.

Źródło zasilania: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz (zastosowanie dostarczonego zasilacza AC)

Moc znamionowa: 1.7 W

Wejście mikrofonu: -30 dB, mini jack 3,5 mm (4P), zasilanie fantomowe

Wyjście głośnikowe: 16 Ω, mini jack 3,5 mm (4P)(4P)

Wejście sterujące: Zewnętrzne beznapięciowe wejście wyciszenia

Wykończenie: [Jednostka podstawowa] żywica ABS, biały (obudowa) i czarny (panel), malowanie / [jednostka podrzędna] żywica ABS, biały, malowanie

Wymiary (WxHxD): [jednostka bazowa] 127 mm x 30 mm x 137 mm / [jednostka podrzędna] 60 mm x 60 mm x 22,5 mm

Waga: [jednostka bazowa] 225 g / [jednostka podrzędna] 65 g

Producent: TOA

Produkt: NF-2S